**Completion Report L CRIS I RB SUA;K F STEWART Alt 002**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPORT DATE** | **WELL STATUS** | **MEASURED DEPTH** | **TRUE VERT DEPTH** | **DETAIL** |
| 12/29/2004 | 10 | 11055 |  | COMPLETED 12/14/04 AS A GAS WELL IN THE L CRIS I RB SUA RES; PM F; 7000 MCFD; 207 BCPD; 3500 FTP; 3613 SITP; 17/64 CK; 33816 GOR; 56 GVTY; PERFS 10731-10749' (ST: 10) |
| 11/16/2004 | 06 | 11055 |  | DRLD; LOGGED; RAN 7" CSG TO 11055' W/ 1120 SXS CMT; N/D BOPS; INSTALL D H TREE; RR 11/13/04; WOCR |
| 11/08/2004 | 05 | 10950 |  | TIME DRLD F/ 8944-8993' ATTEMP TO SURVEY; TIH DRLD & SLIDE F/ 8993-9065'; SLIDE & DRLD F/ 9514-9562' ; SLUG PIPE MADE SHORT TRIP TO 7607'; SLIDE & DRLD F/ 9828-9972'; CIRC & COND; TIH TO CSG SHOE @ 3040' SLIP & CUT 120' DRILL LINE ;P/U NEW BIT; SLIDE & DRILL F/ 9972-10443' |
| 11/01/2004 | 05 | 10950 |  | ATTEMPTING TO S/T @ 8950' |
| 10/26/2004 | 05 | 10950 |  | DRLD TO 10950'; C&C; LOGGED 10929-3040'; FISHING FOR ELEC LINE |
| 10/19/2004 | 05 | 9636 |  | DRLG |
| 10/11/2004 | 05 | 3395 |  | RAN 10 3/4" CSG TO 3040' W/ 2180 SXS CMT; TSTD BOPS; DRLG |
| 10/04/2004 | 05 | 194 |  | DROVE 16" CP TO 194'; SPUD 10/4/04 DS(0-10950') EL (3036-10923') EL(8691-11033') RECD 12/9/04 DS(0-11055') RECD 1/25/05 |
| 09/29/2004 | 01 | 11250 |  | N 26 D 04' 14" W - 8,122.73' FROM NGS MONU. "SARAH 2" IN SEC 4. PBHL: S 24 D 24' 29" E - 496' FROM PROP SURF IN SEC 4. |